**Tehniline kirjeldus**

Hanke eesmärgiks on Raasiku lasteaiale Oravake täiendava varikatuse rajamine.

Varikatuse mõõdud 13000 mm x 2900 mm

Varikatuse kõrgus 3200 mm

Varikatus rajatakse kuuele metallpostile (80x80x3) ja karprauast (50x50x3) raamile. Postide ja raami toon tumepruun. Postid ja raam peavad olema kuumtsingitud.

Postid ankurdatakse betooni. Minimaalne sügavus maapinnas 700 mm.

Varikatus on ühepoolse kaldega minimaalselt 15 kraadi.

Katusekatte materjaliks on läbipaistev kahekihiline polükarbonaat, värvus pronks, minimaalne paksus 10mm