Lisa 1

**Hankija: Raasiku vallavalitsus**

**Hange: „Kallutatav elektriline keedukatel“**

**Tehniline kirjeldus**

Raasiku vallavalitsus soovib hankida Raasiku lasteaeda ja Raasiku Põhikooli elektriliselt kallutatavad keedukatlad.

Keedukatlapaar peab vastama järgmistele tingimustele:

- valmistatud täielikult roostevabast terasest;

- katla sisepind happekindlast terasest;

- netomaht ühel katlal 100 l ja teisel 40 l;

- elektriline kallutus üle oma telje;

- kallutusmootor mõlemal katlal eraldi;

- juhtplokk mõlemal katlal eraldi;

- kaanega;

- varustatud automaatikaga, mis kontrollib vee olemasolu aurusärgis;

- reguleeritav võimsus/temperatuur;

- sisesein varustatud mahunäiduga;

- lisavarustuses pesudušš, mis on kinnitatud keskmise jala külge

- lisavarustuses mõlemale katlale kurnamissõel

**Pakkumuse koostamisel tuleb arvestada käesolevas punktis loetletud nõuetega, pakutavad keedukatlad võivad olla analoogsete või paremate näitajatega, kuid kindlasti ei tohi olla nõrgemate näitajatega.**

**Pakkumus tuleb esitada koos kohale toomise, paigalduse ja väljaõppega.**

**Keedukatelde kohta saab lisa küsimustes pöörduda Raasiku lasteaia Oravake ja Raasiku Põhikooli majandusjuhataja Raivo Napp poole, tel: 52755806 , e-post:** **raivonapp@hot.ee**

**Pakkumusele lisada kaasa pakutava kombiahju tehnilised näitajad.**